重庆市第八中学校（沙坪坝校区）

多媒体教室配套设施设备采购询价采购招标文件

根据重庆市政府采购及重庆市第八中学校招投标相关规定，重庆市第八中学校（沙坪坝校区）多媒体教室配套设施设备采购项目已通过学校审批程序，现对外公开询价招标。

## 一、招标单位：重庆市第八中学校

## 二、招标项目及内容

(一)项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 最高限价  （万元） | 投标保证金  （元） | 备注 |
| 重庆市第八中学校（沙坪坝校区）多媒体教室配套设施设备采购 | 3.5 | 无 |  |

1. 项目货物名称及技术参数需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
| 1 | 交互式平板 壁挂安装支架 | 5 | 副 | 适应≥86寸的壁挂安装承重要求。 |
| 2 | 左右推拉搪瓷书写板 | 4 | 套 | 1、结构：内外双层，内层左置电子白板或一体机，两块书写板一张左右推拉，一张固定；滑动板上配有安全锁，不使用一体机时，滑动板移动保护一体机或电子白板。外形简洁、美观；  2、规格：外径≥420cmX130cm，需保证与触控设备尺寸有效对接，并可根据现场实际情况进行适当调整；  3、书写面板：材质采用进口搪瓷板，基板厚度≥0.4mm，整板无拼接；颜色：哑光米黄色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜8%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；使用寿命：面板正常使用寿命≥8年；  4、衬板：采用防潮、吸音高强度蜂窝纸板或瓦楞纸板，厚度≥13mm；书写时，板面不颤动；  5、背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，整张板、无接缝；  6、覆板：采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，；书写板板体由复合粘压制，一次成型，板体受压均匀；  7、边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，表面氧化涂层处理，模具一次成型；内边框规格≥40mmX20mm，壁厚≥1.0mm，外框：横框≥70mmX110mm，壁厚≥1.2mm，轨道与外框一体化设计，支持滑动板侧面轨道结构；  8、包角：采用抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型；  9、滑轮：每块滑动板安装4组滑轮；滑轮组隐形安装，看面不漏滑轮、螺钉；滑动板前后定位精确；  10、缓冲垫：黑板外框轨道内部安装滑动板缓冲垫，即可控制滑动位与一体机或电子白板完美结合，同时限位保护产品；  11、安全性：黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠，投标人需提供制造商售后服务承诺与售后服务电话，保证服务品质；  ★12、产品须获得ISO9001<质量管理体系证书>、ISO14001〈环境管理体系认证证书〉、ISO18001〈职业健康安全管理体系认证证书〉、中国教学装备行业协会会员单位，投标人须提供制造商认证证明。 |
| 3 | 左右推拉绿板 | 1 | 套 | 1、结构：内外双层，内层左置电子白板或一体机，两块书写板一张左右推拉，一张固定；滑动板上配有安全锁，不使用一体机时，滑动板移动保护一体机或电子白板。外形简洁、美观；  2、规格：外径≥420cmX120cm，需保证与触控设备尺寸有效对接，并可根据现场实际情况进行适当调整；  3、书写面板：材质采用墨绿色板面，基板厚度≥0.3mm，整板无拼接；表面附有透明保护膜；磨沙度Ra1.6-3.2um；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；使用寿命：面板正常使用寿命≥5年；  4、衬板：采用防潮、吸音高强度蜂窝纸板或瓦楞纸板，厚度≥13mm；书写时，板面不颤动；  5、背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，整张板、无接缝；  6、覆板：采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，；书写板板体由复合粘压制，一次成型，板体受压均匀；  7、边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，表面氧化涂层处理，模具一次成型；内边框规格≥40mmX20mm，壁厚≥1.0mm，外框：横框≥70mmX110mm，壁厚≥1.2mm，轨道与外框一体化设计，支持滑动板侧面轨道结构；  8、包角：采用抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型；  9、滑轮：每块滑动板安装4组滑轮；滑轮组隐形安装，看面不漏滑轮、螺钉；滑动板前后定位精确；  10、缓冲垫：黑板外框轨道内部安装滑动板缓冲垫，即可控制滑动位与一体机或电子白板完美结合，同时限位保护产品；  11、安全性：黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠，投标人需提供制造商售后服务承诺与售后服务电话，保证服务品质；  ★12、产品须获得ISO9001<质量管理体系证书>、ISO14001〈环境管理体系认证证书〉、ISO18001〈职业健康安全管理体系认证证书〉、中国教学装备行业协会会员单位，投标人须提供制造商认证证明。 |
| 4 | 暗埋高清线 | 5 | 条 | ≥10米原装HDMI2.0国标铜软线 |
| 5 | 用户高清线 | 5 | 条 | ≥1.8米原装HDMI2.0国标铜软线 |
| 6 | 暗埋数据线 | 5 | 条 | ≥10米原装VGA3+6国标铜软线 |
| 7 | 用户数据线 | 5 | 条 | ≥1.5米原装VGA3+6国标铜软线 |
| 8 | 暗埋音频线 | 5 | 条 | ≥10米原装国标铜软线 |
| 9 | 用户音频线 | 5 | 条 | ≥1.8米原装国标铜软线 |
| 10 | 暗埋电源线 | 1.5 | 圈 | ≥RVV2\*1.5平方国标阻燃铜软线 |
| 11 | 桌面多媒体信息盒 | 5 | 个 | 1、采用了掀盖式的方式；使用者只需掀开面板，即可看到对应的接口； 2、不需要内部焊接接头，一一对应各接头，对接即可，非常便利； 3、内置≥1路HDMI接口；≥1路3.5接口；≥1个标准DB15针VGA接口；≥1个万能电源插座；≥1个RJ45接口； 4、水平嵌入于多媒体讲台；材料：铝拉丝，黑色（需投标人现场踏勘多媒体讲台桌面开孔环境）。 |
| 12 | 墙、地、讲台桌面开槽及恢复 | 5 | 间 | 混凝土结构（讲台）+瓷砖（墙面），预埋穿线管后基本按原样恢复（需投标人现场踏勘测量）。 |
| 13 | PVC管材及配件 | 5 | 间 | 厚型、阻燃、可冷弯（需投标人现场踏勘测量）。 |
| 14 | 安装辅材 | 5 | 间 | 无氧铜镀金水晶头、VGA头、各型接线端子、塑胶扎带、机打标签、绕线管、电工胶带、膨胀钉、标件锣丝、手孔井、水泥河沙、瓷砖等工程施工辅材（需投标人现场踏勘测量）。 |
| 15 | 技术服务费 | 1 | 项 | 项目所有设施设备的保险、运输、施工直接工程费（所有人工费、机械费）、组织措施费（含安全文明施工，环境保护等）、技术措施费、间接费（规费、管理费、财务费等）、符合国家相关政策规定的税赋、售后服务费用及完成本工程不可或缺的工作和责任所发生的费用等。 |

## 三、完成时间

签订合同后**20个**日历日内完成，包括系统设备安装及调试时间。

## 四、投标资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力,提供单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（已三证合一的，只提供营业执照）、投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书、法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（以上证明材料的复印件（加盖投标人公章），原件备查）

## 五、招标文件的获取与报名方式

1、通过我校网站（http://www.cqbz.cn）通知公告栏进行下载；

2、报名方式：投标人须在公告发布之日起至投标截止之日止持有效证件报名，详见“八、投标时间、地点、联系人 ”，投标人未按时报名将被取消投标资格（投标人需自行组织查勘现场）。

## 六、投标书递交

1、各投标人应认真阅读各项技术要求，认真测算后进行报价。所报价格含产品制造成本、运输、安装、税费和维保等全部费用。对我校采购物资除填写投标报价单外必须拟定售后服务方案。本工程为交钥匙工程，包括所有设备的运输、安装、调试及相关耗材，质保期至少**3**年。

2、投标文件应用文件袋密封，封袋接口处均应贴封条，并加盖单位公章。同时应在封袋上写明投标单位名称。

3、投标人应在投标截止时间内将投标文件送达发标方指定地点，过时送达拒收。

## 七、评标办法

学校招标领导小组根据投标单位的投标报价、服务承诺情况、所投产品性能参数的响应情况等因素，确定中标单位。

## 八、投标时间和投标地点

投标时间：2020年6月24日

投标地点：重庆市第八中学校

联系人：谢老师

联系电话：023-65013045

## 九、付款方式：

施工验收合格后，供货方开具正式发票，校方将按双方合同约定付款；

## 十、投标文件的编制内容及格式

（一）投标文件编制内容

1、报价明细表（附格式）。

2、有效的营业执照副本复印件、有效的税务登记证副本复印件、有效的组织机构代码证复印件；（原件备查）

3、法定代表人身份证明书（附格式）；

4、法定代表人授权委托书（附格式）；

5、诚信声明（附格式）；

6、投标函（附格式）；

7、售后服务方案（格式自拟）。

（二）投标文件格式

1、分项报价明细表（格式）

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **相关信息（品牌、规格型号、制造商、产地等）** | **数量** | **综合单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 总计 |  | | | |

投标人： 法人授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

年 月 日

2、法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致： （招标单位名称）：

（法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证复印件）

3、法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致： （招标单位名称）：

（投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年 月 日

4、诚信声明（格式）

采购项目名称：

致： （招标单位名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年 月 日

5、投标函（格式）

采购项目名称：

致： （招标单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成交，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年 月 日

6、售后服务承诺（格式自拟）

十一、其他说明（格式自拟）